**ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ**

**Параметры сцены:**

* Зеркало сцены: высота 8м, ширина 11,9м;
* Глубина сцены от портала 15,7м;
* Авансцена 2м;
* Ширина сцены 22м;
* Высота до колосников 18,3м;
* Реверсивный поворотный круг диаметром 11.9м, с электроприводом; нагрузка до 2 тонн при равномерном распределении. Единая скорость вращения. Полный круг за 40 сек.
* Стационарные софитные фермы 5шт, длина 11м, максимальная нагрузка 1000кг с электроприводом;
* Выносной софит с электроприводом, длина 12м, максимальная нагрузка 250кг;
* Штанкетые подъёмы ручные 41шт. Штанкеты №: 1,2,6,9,10,16,21,22,23,30,31,34,35,36,37,38,39 – деревянные , длина 13м, максимальная нагрузка 100кг.

Остальные металлические, труба диаметром 60мм, длина 14м, максимальный вес нагрузки 150кг.

* Жёсткий раздвижной портал для осветительного оборудования с двумя площадками;
* Раздвижной антрактный занавес с электроприводом;
* Карман для разгрузки декораций с возможностью заезда грузового транспорта;
* Чёрный кабинет сцены: 3 плана кулис(10х3м), 2 падуги(2х12м), задник из двух частей(10х7) и дополнительная кулиса «язык» (9х4м)
* Нагрузка на швеллера колосников 3 тонны.